| Número de requisito | Nombre | Descripción | Requisito al que extiende | Requisito por el que es extendido | Restricción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF12 | Asignación de recursos | Cuando ocurra una emergencia se asignará a los usuarios los recursos necesarios. |  |  |  |
| RF13 | Asignación de llamadas | Las llamadas deben entrar al sistema mediante una cola. |  |  | R1 |
| RF14 | Información del centro de operaciones | Tanto el audio como el número de teléfono se mostrará en centro de operaciones. |  |  |  |
| RF15 | Centro de Control Remoto | Deberá implementarse un sistema que pueda recibir la información de emergencias. |  | RF16, RF17, RF18 |  |
| RF16 | Sensores estratégicos | Se colocarán distintos sensores en puntos previamente estudiados para poder anticipar la emergencia. | RF15 | RF17 |  |
| RF17 | Aviso de emergencia | Se enviará la información al centro de control remoto. | RF15, RF16 | RF18 |  |
| RF18 | Alerta al Sistema de emergencias | Desde el CCR se envía un SMS y una alerta al SEE. | RF15 |  |  |
| RF19 | Coordinación | Existirá la coordinación con al policía y la Unidad Militar de Emergencias (UME). |  | RF20 |  |
| RF20 | Cifrado | La comunicación debe estar cifrada. | RF19 |  |  |
| RF21 | Conexiones internacionales | Se permitirá las comunicaciones con otros países. |  | RF22 | R4 |
| RF22 | Módulo de traducción textual | Existe un módulo para permitir la comunicación entre países. | RF21 |  |  |
| RF23 | Apartado de noticias | El sistema debe tener un apartado donde difundirá noticias. |  | R24 | R4 |
| RF24 | Suscripción | Los usuarios podrán suscribirse para recibir las noticias. | R23 |  | R4 |
| RF25 | Interfaz | El diseño de la interfaz tiene que ser universal para todos los formatos. |  |  |  |

| Restricciones | Nombre | Descripción | Requisito al que restringe |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cola de llamadas | 15-20 llamadas. | RF13 |
| R2 | Gestión de eventos | Hasta 20 eventos. |  |
| R3 | Canales de comunicación | La comunicación se transmite en canales concretos. | RF18 |
| R4 | Tiempo real | Se transmite en tiempo real. | RF20, RF22 |